00 00 07 00 22 00 18 01 18 02 18

80 00 07 00 22

异常

左一：D800-2

左二：D800-3

左三：D800-4

左四：D800-5

右一：D800-6

右二：D800-7

右三：D800-8

右四：D800-9

异常的话D800-A也是综合异常

D800-0 计划停止 （统一停止）

D800-1 互锁切

D800-A 综合异常

D802-1 通讯正常

D802-2 工控机异常

正常

左一：D801-2

左二：D801-3

左三：D801-4

左四：D801-5

右一：D801-6

右二：D801-7

右三：D801-8

右四：D801-9

写入 00 00 0D 00 23 04 18 \_\_ 05 18 \_\_ 16 18 \_\_

80 00 07 00 22 04 04 f8 03 00 00 左一故障

80 00 07 00 22 00 00 fc 03 00 00 正常

80 00 07 00 22 0c 04 f0 03 00 00 左一左二故障

**80 00 07 00 22 40 04 bc 03 00 00 右一故障**

80 00 07 00 22 4a 0C b4 03 00 00 左二右一故障

80 00 07 00 22 4b 0C b4 03 00 00 全白

ABCDEFG

**TFM2显示**

0000 0011 1011 0100

b4 03

0000 1100 0100 1011

4b 0C